**Obuv - velikostní systém**

Při výběru obuvi je rozhodující její **délka a šířka (**obvod významných míst chodidla, kotníku či holeně).

**1. Číslování délky obuvi**

* základním údajem pro číslování obuvi je **délka chodidla v mm** od středu paty po nejdelší prst
* obuv se dělí do **velikostních skupin - na dětskou, chlapeckou, dívčí, dámskou a pánskou**
* pro číslování **délky obuvi** se stále užívají **4 soustavy**. **Liší se jednotkami, v nichž se vyjadřuje délka chodidla**!

**Systém MONDOPOINT - číslo = délka chodidla v mm,** odstupňování **po 5 mm** (půlčíslo),

Začíná číslem **100 (dětská obuv)** a končí číslem **320 ( pánská obuv).**

**Systém metrický** - **číslo** = **délka chodidla v cm + 1 cm navíc jako nadměrek,** odstupňování **po 0,5 cm** (půlčíslo),

Začíná číslem **11 (dětská obuv)** a končí číslem **33 (pánská obuv).**

**Systém anglický** - **číslo = délka chodidla vyjádřená v palcích**, odstupňovánípo 8,46 mm = **1/3 palce** (celé číslo)

**Systém má pouze 13 čísel, která se stále opakují!** Užívají se čísla **0-13 pro dětskou obuv a 1-13 pro**

**dospělé.** Po dětském čísle 13 následuje znovu skupina velikostních čísel 1 - 13 , jsou to však čísla obuvi

dívčí, dámské, chlapecké a pánské !

**Systém Evropský (Euro)** - **číslo = délka chodidla vyjádřená ve stezích** (**steh = 6,6 mm),** odstupňování

po 6,6 mm (celé číslo). Začíná číslem **16,5 (dětská obuv)** a končí číslem **49 (pánská obuv).**

**2. Číslování šířky obuvi**

* šířka obuvi se vyjadřuje **velkými písmeny abecedy, čím vyšší je pořadové číslo písmene v abecedě, tím** **širší je obuv**
* nejužívanější obvodové velikosti jsou - **E F G H** F = …………… G = …………….. H = ……………….
* odstupňování po **6 mm**
* **s rostoucí délkou obuvi úměrně stoupá i šířka obuvi**
* šířku lze značit i čísly **1 - 11 (05 = E .... 06 = F .... 07 = G ....)**
* u holeňové a poloholeňové obuvi je nezbytným údajem **obvod lýtka - udává se čísly** - …………………………

(**úzké, střední, široké, velmi široké, velmi úzké)**

Tato čísla se uvádí před písmenem obvodové velikosti obuvi - **např. 2 G , 1 E ...**

**Hodnocení obuvi**

**Vady obuvi lze rozdělit na:**

* **Výrobní** - nesprávné konstrukční provedení, nesprávná volba materiálů, nízká jakost zpracování výrobku

např. …………………………………………………………………………………………………...

* **Způsobené spotřebitelem –** nesprávný účel použití, nadměrná zátěž a využívání, nesprávná údržba, špatná volba velikosti …
* **Vady se dělí na odstranitelné a neodstranitelné**! Vada musí být **popsána v reklamačním protokolu!**
* Řešení **reklamace u odstranitelné vady** - ……………………………………………………………………….
* Řešení **reklamace u neodstranitelné vady** - …………………………………………………………………….
* Posuzováním vad se ve sporných případech zabývají **soudní znalci.**

Příklady odstranitelných vad -…………………………………………………………………………………………

Příklady neodstranitelných vad -………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

**Záruční lhůta obuvi je 24 měsíců! Životnost obuvi však může být mnohem kratší, v závislosti na intenzitě používání obuvi!** **Životnost ≠ záruční lhůta!**

Některé **změny obuvi nelze reklamovat**, protože se jedná



o typickou vlastnost obuvi a výrobce na ni **upozorňuje**

**v informačním letáku.**

**Pozor na označení módní a vysoce módní obuv!**

Módní = ………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

Vysoce módní = ………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

**Péče o obuv**



* usňovou obuv i obuv z broušených usní a textilu **impregnovat proti vnější vlhkosti (déšť, sníh)**

Při provlhnutí obuvi může vnitřní vybavení zapouštět barvu.

* **promáčenou obuv vycpat novinami** a postupně sušit mimo přímý dosah zdroje tepla
* obuv **před prvním použitím naimpregnovat alespoň ve 3 tenkých vrstvách**
* obuv **pravidelně ošetřovat krémem**
* po každém použití nechat **obuv důkladně vyschnout a vyvětrat s vyjmutou vkládací stélkou**. I po krátkém použití dochází ke zvlhnutí vnitřku obuvi vlivem pocení nohou. Toto prostředí je pak příhodné pro tvorbu bakterií a mykóz.

Používání nedostatečně vysušené obuvi způsobuje její nadměrné opotřebení (zvláště vnitřního vybavení obuvi).

* po vyzutí napnout **obuv na napínáky** odpovídající velikosti, aby si udržela stávající tvar
* obuv **často střídat**, prodlouží se tím její životnost
* obuv vyrobenou **ze syntetických materiálů stačí otřít vlhkým hadrem**, není nutné ji krémovat
* včas provést **výměnu opotřebovaných patníků, podešví** (příp. podrážek), vkládacích či vlepovacích stélek nebo šněrovadel zabrání se tím poškození dalších součástí obuvi
* některé materiály se **nesmí krémovat, kartáčovat, leštit ani jinak čistit** - tyto materiály se nazývají **ostatní usně**


(jsou to usně s různou povrchovou úpravou a **během nošení mění záměrně svůj vzhled**, např. z vrchového materiálu se během nošení stírá barva a pod ní vystupuje jiná barva, **ošetřovat lze pouze impregnací s obsahem tuku**, která obuv ochrání před vlhkostí a nečistotou a tuk obuv částečně vyživí a osvěží její barvený odstín)



**Přípravky k péči o obuv**

* **krémy a tuky na obuv -** zvláčňují useň a chrání ji před vlhkostí
* **samolešticí houbičky** se silikonovým olejem
* **čisticí a ošetřující pěny ve spreji na hladké usně**
* **jemné čisticí gumy na hladké usně**
* **dvouvrstvé kostky na broušené usně** - gumová vrstva na menší nečistoty,

 krepová vrstva na hrubé nečistoty

* **čistící kostka na semišovou useň** - guma s pískovcem pro odstranění silných nečistot
* **impregnace** ve spreji - **voskové, nano, univerzální, pro kombinované materiály**
* **pěna na roztažení usňové obuvi**
* **spray pro snížení barvení obuvi**
* **nano ochrana proti znečištění**
* **lešticí kartáče a kartáčky**
* **napínáky**
* **výztuhy do kozaček**









