**Textilní galanterie**

Jedná se o drobné výrobky určené pro domácí ruční práce a pro výrobu a úpravu oděvů.

Řadí se sem **výrobky určené ke zdobení, spojování a zpevňování textilnívh materiálů.**

**Podle použitých materiálů se textilní galanterie dělí na :**

**a) měkkou -** vyrobenou z textilních vláken

**b) tvrdou** - vyrobenou z kovu, plastů, skla, dřeva, rohoviny …..

**Měkká galanterie**



**1) Nitě** - při manipulaci a šití **se nesmí trhat**, pro ruční a strojní šití

* **navlékací nitě** - pro korálky a perličky (rokajl) - hladké, z česané bavlny, vysoká pevnost
* **šicí nitě** - návin **60, 100, 200, 500 m, 1000m, 5000 yardů** (cca 4572 m nitě),

 skané minimálně ze **2 přízí**, **různé tloušťky (tex), barvy dle vzorníku**



Návin: **100 m**

**tex 12x3**

**z česané bavlny** - určené pro **šití Ba látek - kvůli stejné srážlivosti**

 **z polyesteru** - vysoká pevnost, **vhodné pro šití všech druhů textilních materiálů**

**ze lnu - tlusté 1 mm,** patří k nejodolnějším a nejpevnějším materiálům, vhodné pro

 navlékání, drhání a další hobby techniky

* **vyšívací nitě lurexové -** **efektní** vyšívací příze pro strojové a ruční šití,

 obsahují **třpytivé kovové nebo pokovené vlákno**, jsou vyrobeny z Vs





* **dírkové hedvábí** - **z pravého hedvábí** pro ruční **obšívání knoflíkových dírek**, návin **10m, 94 tex**
* **pružné nitě** - pryžové obetkané, návin 25 až 30 m
* **monofilové nitě** - nylonové, určeny pro **neviditelný steh**, vhodné k výrobě šitých šperků
* **stehovka** - **bílá**, snadno **se trhá**, **z viskózy**, jemnost tex 25x2, určena ke stehování polotovarů v krejč. dílnách





**2) Příze**

* **vyšívací nitě MOULINE** - 8m, **100% bavlna**, pevná
* **vyšívací a háčkovací příze PERLOVKA**
* **háčkovací příze** - Kordonet, Sněhurka, příze s flitry

pro háčkování deček, přehozů, záclon

* **pletací příze** - **méně zakroucené**, složení - **akryl, polyamid, vlna, bavlna, bambus, směsi**

**ozdobné = efektní příze** - k vytvoření efektního vzhledu či objemu

housenkové, smyčkové, žinylkové ….

stužkové příze **-** na svetry


volánkové příze - na šály a volány

* **látací příze** - **100% bavlna, pevná**, určena k opravám
* **chemlonka** - příze **ze 100% PP**, na afrocopánky, koberečky …





**3) Stuhy - TKANÉ**, vyrábí se **na tkalcovských stavech,** různé šířky

****

* **ozdobné stuhy**

**podle vazby:** atlasové (saténové), sametové (sametky), šifonové (monofilové), rypsové,


taftové, tylové, organzové - nejčastěji se vyrábí z PES

**podle vzhledu a použití**:

s drátkem, s lurexem, sisalové, dekorační na dárky, dekorační vánoční, **dekorační kroucené**

** trikolóra, prádlové stuhy, kloboukové stuhy, elastické stuhy**







**taft**



**ryps**

**tyl**

**organza**

**4) Prýmkařské zboží** - **PLETENÉ**, vyrábí se **na pletacích strojích**

* **prýmky**

užívají se jako **ozdoby na uniformách a oděvech,** k **dekoraci čalouněného**

nábytku a nábytkových doplňků jako jsou **polštáře**

podle vzhledu se rozlišují - **hadovky, borty (s kamínky),**

**leonské prýmky (složitěji splétané), flitrové, lurexové …**



* **pruženky** = **prádlové gumy**


použití jako gumy kloboukové, prádlové, na lemy, plavkové

 v prodeji **hladké nebo s dírkami, z gumy či silikonu**



**5) Krajkářské zboží** - vzniká **obtáčením a splétáním několika soustav nití**

Jsou textilie **s opakujícím se vzorem**. Vyrábí se **ručně i strojně z bavlny, PES, PAD….**

 Jsou vhodné k olemování polštářů, ubrusů, deček a oděvů.


**Druhy:**

* **krajky - paličkované, syntetické krajky, vzdušné, elastické**
* **madeiry**



Madeira = …………………………………………………………………………………………………..

**6) vyšívací tkaniny**




* **vyšívací plátna - ze** **100% bavlny** pro **křížkovou výšivku**

**nebo pro vyšívané obrázky**

**materiál** - **kanava**, panama, plátno **s předtiskem**

* **vyšívací mřížky - plastové** - pro obrázky
* **vyšívací rámy**





**7) keprovky = tkalouny**

**oděvní stuhy utkané pevnou keprovou (STROMEČKOVOU) vazbou**, složení - bavlna a polyamid

**použití** - k **lemování nebo zdobení** různých oděvů a bytových doplňků nebo jako **pasovky**

návin - 50 až 100 m

**8) pertle**


užívají se jako **poutka k bavlněným oděvům**

návin - 100 m

**9) třásně**


z bavlny, PES, PAN, **vlny, lurexu**

**použití** - **ozdobné lemování** pro koberce, polštáře

****

Pro lemování koberců jsou nejčastěji vyráběny z - …………………………………..

**10) nášivky, nažehlovačky, záplaty a reflexní prvky**

**nažehlovačky** - s tavnou plastovou vrstvou, 150OC

**reflexní odrazky nažehlovací**

****

**Nažehlovací štítek** se lepí na oděvy tam, kde je potřeba

vědět, čí který oděv je - školky, školy, jesle, nemocnice….


Lze na něj psát **popisovačem na textil.**

**11) šňůry a provázky**

* **oděvní šňůry** - PES, bavlna, kůže
* **knoty -**  do lamp a svíček, duté, 100 % bavlna
* **šlupky = saténové (atlasové) šňůry** - výroba bižuterie
* **dutinky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* **žaluziové šňůry**
* **kroucené šňůry - např. trikolora -** k vázání **úředních listin**, **znaleckých posudků nebo notářských zápisů**.
* **lurexové šňůry**
* **sutašky** - použití jako **dekorativní prýmek na oděvy** nebo na navlékání

****

****



****

**12)velcro = suché zipy**

* dvě textilní pásky - **na jedné háčky a na druhé smyčky**, vyrábí se z PAD